|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | **„Zakup i dostawa kontenerów KP 7 i kontenera KP7S”**  **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA**  Wymagania minimalne  Parametry wymagane  Kontenerów | **Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego** | **Parametry wyższe**  **niż wymagane**  *– proszę opisać*  *(tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)* |
| **PARAMETRY WYMAGANE I OFEROWANE**  **Zadanie 1 – zakup i dostawa kontenerów zamkniętych na odpady typu KP 7 w ilości 10 szt.**  **w tym 3 szt. zamykane na kłódkę klapy górne i tył kontenera** | | | | |
| 1 | Parametry techniczne | Fabrycznie nowe do przewozu odpadów komunalnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 2020 r. | TAK |  |
| 2 | Pojemność - ok. 7 m3, DMC ok 4,0 t, preferowane wymiary wewnętrzne każdego z kontenerów min. 3400 mm x 1620 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.), | TAK |  |
| 3 | Poszycie podłogi blacha o grubości min. 3 mm z zagięciem przy ścianach dla ułatwienia wysypu, poszycie ścian bocznych i zadaszenie wykonane z blachy min. 2,5 mm, ściany boczne podwójnie wzdłużnie przetłoczone, konstrukcja nośna - standardowe profile zamknięte walcowane na gorąco. Wszystkie elementy kontenera spawane spawem ciągłym | TAK |  |
| 4 | Płozy ze stali walcowanej na gorąco C160-180 o grubości ścianki min 6 mm i standardowym rozstawie płóz (ok. 1010mm) spawane spawem ciągłym | TAK |  |
| 5 | Kontener wyposażony w rolki najazdowe wyposażone w smarowniczki | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Zadaszenie kontenera posiada 6 otworów wrzutowych wyposażonych w przetłoczone klapy (po 3 na jeden bok) wyposażone w ograniczniki otwierania drzwiczek i gumowe odbojniki zabezpieczające klapy przed hałasem przy zamykaniu | TAK |  |
| 7 | Parametry techniczne | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, centralnie ryglowane, wszystkie tulejki centralnego rygla wyposażone w smarowniczki, Rygiel dostosowany do zamykania na kłódkę z oczkiem o średnicy 10 mm | TAK |  |
| 8 | Kontener uniwersalny przystosowany do załadunku hakowego i bramowego. | TAK |  |
| 9 | Kontener zabezpieczony przed korozją poprzez śrutowanie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową.  Kolor RAL 7024 | TAK |  |
| 9 | Kontener oklejony ostrzegawczymi pasami odblaskowymi (biało czerwone z taśmy samoprzylepnej) o wym. 150 mm x 500 mm, naklejone w pionie przy zewnętrznych krawędziach przodu i tyłu kontenera | TAK |  |
| 13 | **Wymagania dodatkowe** | Dostawa w terminie określonym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Na dostarczane kontenery dostawca udziela gwarancji na okres minimum 24 m-ce **(proszę podać jeżeli więcej)** | TAK |  |
| 15 | Każdy kontener cechowany (kolejny numer/rok produkcji) | TAK |  |
| 16 | 3 kontenery muszą posiadać możliwość zamykania na kłódkę klap górnych i tył kontenera. | TAK |  |

**Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego kontenera. Wykonawca może zaoferować kontener o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie kontenerów o parametrach mniejszych niż określone lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Przedstawione przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowane kontenery spełniają postawione przez Zamawiającego wymagania. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać.**

………………………………………………………………………………………………………………………………

/data i podpis osób(y) uprawnionej do składania oświadczenia/