**Załącznik nr 4 do siwz**

**„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z zabudową hakową”**

**Oznaczenie sprawy** 5/DT/PN/2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania minimalne  Parametry wymagane | **Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego**  **(Zaznaczyć TAK, jeżeli oferowany samochód spełnia dany parametr)** | **Parametry wyższe**  **niż wymagane**  *– proszę opisać*  *(tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)* |
| 1 | **Samochód ciężarowy** | Pojazd do przewozu kontenerów KP7, o masie całkowitej max 7500 kg | TAK/NIE |  |
| 2 | silnik | Silnik czterocylindrowy wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3 i mocy znamionowej min. 180 KM, norma emisji spalin Euro 6 | TAK/NIE |  |
| 3 | układ kierowniczy | Lewostronny z hydraulicznym wspomaganiem, z regulowaną wysokością i pochyleniem kierownicy oraz blokadą immobilizerem | TAK/NIE |  |
| 4 | skrzynia biegów | Manualna skrzynia biegów 6 stopniowa, blokada tylnego mostu | TAK/NIE |  |
| 5 | zawieszenie | Przednie niezależne z drążkiem skrętnym, tylne: sztywna belka, resory paraboliczne, wzmocnione | TAK/NIE |  |
| 6 | rozmiar opon | Min. rozmiar 225/75R16, podwójne koła tylnej osi, opony szosowo – terenowe, komplet opon zimowych | TAK/NIE |  |
| 7 | zabezpieczenie przed kradzieżą | Zbiornik paliwa o poj. min. 110 l., zbiorniki paliwa i adBlue zamykane na klucz | TAK/NIE |  |
| 8 | systemy bezpieczeństwa | ABS, ASR, ESP | TAK/NIE |  |
| 9 | hamulce | tarczowe na obu osiach | TAK/NIE |  |
| 10 | kabina pojazdu | Dwudrzwiowa, fotel kierowcy z zagłówkiem regulowany w 3 płaszczyznach, fotel pasażera bujany z zagłówkami, klimatyzacja, elektrycznie regulowane szyby drzwi, podgrzewane lusterka zewnętrzne na krótkich ramionach, centralny zamek, uchwyt na tablet, gniazdo ładowania tabletu, radio, czujniki parkowania przód i tył pojazdu, kamera i sygnał dźwiękowy cofania | TAK/NIE |  |
| 11 | wyposażenie dodatkowe | Belka dachowa led z dwoma światłami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym, | TAK/NIE |  |
| 12 | Oświetlenie pojazdu | Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, reflektory robocze o regulowanym zasięgu (z tyłu kabiny) do oświetlenia obszaru roboczego urządzenia hakowego | TAK/NIE |  |
| 13 | kolor | Nadwozie białe, podwozia i urządzenie hakowe czarne | TAK/NIE |  |
| 14 | wyposażenie inne | Dywaniki, pokrowce na siedzenia, podnośnik hydrauliczny, gaśnica, apteczka, kliny, lampa i trójkąt ostrzegawczy | TAK/NIE |  |
| 15 | Urządzenie hakowe | Budowa modułowa (wszystkie elementy spawane), do przewozu kontenerów KP7 o długości min. 3,6 | TAK/NIE |  |
| moc załadunkowa min. 4,0 t | TAK/NIE |  |
| wysokość haka ok 1200 mm | TAK/NIE |  |
| Napęd pompa hydrauliczna, sterowanie z kabiny kierowcy z możliwością obsługi z zewnątrz, hydrauliczna blokada kontenera z sygnalizacją w kabinie kierowcy (zamknięta /otwarta). Wykonawca przeprowadzi procedurę rejestracji pojazdu w UDT. | TAK/NIE |  |
| 16 | **Wymagania ogólne** | Homologacja i deklaracja zgodności CE. | TAK/NIE |  |
| Pojazd nie może być prototypem, wszystkie wbudowane podzespoły muszą pochodzić z seryjnej produkcji | TAK/NIE |  |
| Serwis stacjonarny w odległości do 100 km | TAK/NIE |  |
| Gwarancja na minimum 24 m-ce dla pojazdu i elementów konstrukcyjnych urządzenia hakowego oraz minimum 12-m-cy dla elementów hydrauliki siłowej **(proszę podać jeżeli wykonawca oferuje więcej)** | TAK/NIE |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim (wykonawca przekaże wraz z dostawą) | TAK/NIE |  |
| Katalog części zamiennych (wykonawca przekaże wraz z dostawą) | TAK/NIE |  |
| Atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia | TAK/NIE |  |
| 17 | **Wymagania ogólne** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK/NIE |  |

………………………………………………………………………………………………………………………………

/data i podpis osób(y) uprawnionej do składania oświadczenia/

**Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego samochodu. Wykonawca może zaoferować samochód o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie samochodu o parametrach mniejszych niż określone lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. Przedstawione przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowany samochód spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać.**