|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | **„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego samochodu karawan - powtórzony”, oznaczenie sprawy** 8/ZCiP/PN/2019**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ**Wymagania minimalneParametry wymagane | **Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego****(Zaznaczyć TAK, jeżeli oferowany samochód spełnia dany parametr)** | **Parametry wyższe****niż wymagane***– proszę opisać**(tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)* |
| **1** | **Samochód karawan** | dostawa nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy o DMC do 3500 kg, produkcja 2018 lub 2019 | TAK |  |
|  | Nadwozie | typu van (minibus), liczba drzwi – 5 w tym 2 drzwi bocznych przesuwnych , tylne podnoszone do góry) , ilość miejsc - 5,  | TAK |  |
| 2 | silnik | Wysokoprężny o pojemności z przedziału 1598cm - 2500 cm³ i mocy nie mniejszej niż 120 KM, norma emisji spalin Euro 6 | TAK |  |
| 3 | Kabina kierowcy | dwudrzwiowa, fotel kierowcy z zagłówkiem regulowany w 3 płaszczyznach, podwójny fotel pasażera z zagłówkami, klimatyzowana, elektrycznie regulowane szyby drzwi, lusterka podgrzewane elektrycznie regulowane, centralny zamek, radio, poduszki powietrzne m.in. dla kierowcy i pasażera, | TAK |  |
| 4 | układ kierowniczy | wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 5 | skrzynia biegów | manualna skrzynia biegów  | TAK |  |
| 6 | systemy bezpieczeństwa | ABS, ESP,  | TAK |  |
| 7 | hamulce | hamulce tarczowe na obu osiach lub tarczowo bębnowe | TAK |  |
| 8 | wyposażenie dodatkowe | światła dzienne, halogeny, czujniki parkowania tył | TAK |  |
| 9 | Kolor  |  srebrny/szary metalik, zderzaki w kolorze nadwozia, | TAK |  |
| 10 | wyposażenie inne | koło zapasowe, dywaniki, podnośnik, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 11 | **Przedział trumienny** | Wózek do trumny wysuwany poza gabaryt pojazdu, pokryty stalą nierdzewną | TAK |  |
| Pasy transportowe ściągające trumnę - 2 szt | TAK |  |
| Oświetlenie led przedziału - min. 4 punktowe | TAK |  |
| Wentylacja wyciągowa wymuszona, | TAK |  |
| Przesuwne drzwi boczne (L P), tylna klapa oraz ściany boczne przeszklone,  | TAK |  |
| Wymiary przedziału trumiennego: długość min. 2150 mm, szerokość min. 1150 mm między nadkolami, min. 1500 mm ponad nadkolami, wysokość min. 1100 mm | TAK |  |
| Gwarancja na pojazd nie mniej niż 2 lata na silnik i podzespoły mechaniczne - bez limitu kilometrów, min 6 lat gwarancji na perforację blachy | TAK |  |
| 12 | **Wymagania ogólne** | Gwarancja na zabudowę: min. 2 lata | TAK |  |
| Świadectwo homologacji oraz atest higieniczny wydany przez właściwe organy - samochód musi spełniać warunki techniczne i sanitarne pozwalające na jego rejestrację jako samochód pogrzebowy (autokarawan),  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Serwis stacjonarny w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego, wykonawca gwarantuje, że przystąpi do naprawy serwisowej w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia awarii, | TAK |  |
| Przy odbiorze pojazdu sprzedający dostarczy pełną dokumentację pojazdu | TAK |  |
| Dokonanie rejestracji pojazdu leży po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 13 |  | Dostarczone samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2018 r. , wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, I gatunku, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. | TAK |  |
| 14 | Dane identyfikacyjne | Marka, model oferowanego samochodu – **proszę podać** | **podać** | **……………………………. (podać)** |

**Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego samochodu. Wykonawca może zaoferować samochód o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie samochodu o parametrach mniejszych niż określone lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. Przedstawione przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowany samochód spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać.**

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 /data i podpis osób(y) uprawnionej do składania oświadczenia/