|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | **ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ**Wymagania minimalneParametry wymagane i oferowane | **Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego** | **Parametry wyższe****niż wymagane***– proszę opisać**(tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)* |
| **1** | **Samochód karawan** | dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy o DMC do 3500 kg, produkcja 2019 lub 2020 | **TAK** |  |
|  | Nadwozie | typu van (minibus), liczba drzwi 5 w tym 2 drzwi bocznych przesuwnych , tylne podnoszone do góry) , ilość miejsc 5,  | **TAK** |  |
| 2 | silnik | Wysokoprężny o pojemności z przedziału 1598cm - 2500 cm³ i mocy nie mniejszej niż 120 KM, norma emisji spalin Euro 6 | **TAK** |  |
| 3 | Kabina kierowcy | dwudrzwiowa, fotel kierowcy z zagłówkiem regulowany w 3 płaszczyznach, podwójny fotel pasażera z zagłówkami, klimatyzowana, elektrycznie regulowane szyby drzwi, lusterka podgrzewane elektrycznie regulowane, centralny zamek, radio, poduszki powietrzne m.in. dla kierowcy i pasażera, | **TAK** |  |
| 4 | układ kierowniczy | wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach | **TAK** |  |
| 5 | skrzynia biegów | automatyczna skrzynia biegów  | **TAK** |  |
| 6 | systemy bezpieczeństwa | ABS, ESP,  | **TAK** |  |
| 7 | hamulce | hamulce tarczowe na obu osiach lub tarczowo bębnowe | **TAK** |  |
| 8 | wyposażenie dodatkowe | światła dzienne, halogeny, czujniki parkowania tył | **TAK** |  |
| 9 | Kolor  |  grafitowy metalik, zderzaki w kolorze nadwozia, | **TAK** |  |
| 10 | wyposażenie inne | koło zapasowe, dywaniki, podnośnik, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | **TAK** |  |
| 11 | **Przedział trumienny**Profesjonalna zabudowa funeralna.  | Wózek do trumny wysuwany poza gabaryt pojazdu, pokryty stalą nierdzewną | **TAK** |  |
| Zabezpieczenie trumny przed przemieszczaniem w czasie transportu. | **TAK** |  |
| Nosidełko umożliwiające bezpieczny transport urny w samochodzie z możliwością demontażu w celu doniesienia urny na miejsce pochówku. | **TAK** |  |
| Oświetlenie led przedziału  | **TAK** |  |
| Wentylacja wyciągowa wymuszona, | **TAK** |  |
| Przesuwne drzwi boczne (L P) przeszklone,  | **TAK** |  |
| Wymiary przedziału trumiennego: długość min. 2150 mm, szerokość min. 1150 mm między nadkolami, min. 1500 mm ponad nadkolami, wysokość min. 1100 mm | **TAK** |  |
| Gwarancja na pojazd nie mniej niż 2 lata na silnik i podzespoły mechaniczne - bez limitu kilometrów, min 6 lat gwarancji na perforację blachy | **TAK** |  |
| 12 | **Wymagania ogólne** | Gwarancja na zabudowę: min. 2 lata | **TAK** |  |
| Świadectwo homologacji oraz atest higieniczny wydany przez właściwe organy - samochód musi spełniać warunki techniczne i sanitarne pozwalające na jego rejestrację jako samochód pogrzebowy (autokarawan),  | **TAK** |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | **TAK** |  |
| Serwis stacjonarny w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego, wykonawca gwarantuje, że przystąpi do naprawy serwisowej w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia awarii, | **TAK** |  |
| Świadectwo homologacji oraz atest higieniczny wydany przez właściwe organy - samochód musi spełniać warunki techniczne i sanitarne pozwalające na jego rejestrację jako samochód pogrzebowy (karawan),  | **TAK** |  |
| Przy odbiorze pojazdu sprzedający dostarczy pełną dokumentację pojazdu | **TAK** |  |
| Dokonanie rejestracji pojazdu leży po stronie Wykonawcy. | **TAK** |  |
| 13 |  | Dostarczone samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019 r. , wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, I gatunku, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. | **TAK** |  |
| 14 | Dane identyfikacyjne | Marka, model oferowanego samochodu – **proszę podać** | **Marka ……………**(proszę podać)**Model ……………**(proszę podać) |  |

**Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego samochodu. Wykonawca może zaoferować samochód o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie samochodu o parametrach mniejszych niż określone lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. Przedstawione przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowany samochód spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać.**

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 /data i podpis osób(y) uprawnionej do składania oświadczenia/